Validation service georchestra

Depuis la page admin :

Sur le bac à sable

[https://ids-bas-portail.nancy.inra.fr/admin/](https://ids-bas-portail.nancy.inra.fr/admin/%20)

ou

Sur la prod

<https://agroenvgeo.data.inra.fr/admin/>

1. Valider que tous les tomcat sont lancés dans le monitoring  Portail IDS et Geoserver
2. Valider que toutes les applications de toutes les instances de tomcat sont démarrées.
3. Accéder à l’IDS
   1. Accéder au visualiseur :
      1. Ajouter une couche wms du geoserver local
      2. Effectuer une requête wfs sur la couche chargée
      3. Se connecter afin d’accéder au menu d’extraction de données.
         1. Utiliser le menu extraction pour extraire la couche
         2. Valider la bonne réception des données par mail.
   2. Accéder au catalogue :
      1. Lancer une recherche pour valider la connexion à la base de données
   3. Lancer geoserver :
      1. Vérifier les éléments de la page de l’état du service (data directory, native JAI & Disponibilité du JAI ImageIO = true)
      2. Prévisualiser une couche
      3. Si possible utiliser un compte admin et valider que dans la gestion des couches on peut accéder à tous les onglets.
4. Si on bénéficie d’une connexion sous statut administrateur  (sur la page d’admin):
   1. Administration LDAP (Appartenir au groupe MOD\_LDAPADMIN)
   2. Statistique de l’IDS (Appartenir au groupe MOD\_ANALYTICS) vérifier qu’il y a du contenu et tester en modifiant la période de filtrage
   3. Vérifier l’accès à l’écran de supervision des extractions.
   4. Lancer geofence

- Administration Geofence

* + 1. Vérifier que l’onglet instance comporte des informations pertinentes (accès à la base)
    2. Dans l’onglet rules simuler un ajout de règles afin de valider que toutes les listes déroulantes sont alimentées correctement.
       1. group est alimenté par des informations de l’annuaire LDAP
       2. Service Request Workspace et Layer sont alimentés par des informations en relation avec l’instance sélectionnée

- Application des règles.

1. utiliser le visualiseur sans être connecté, ajouter la couche valid\_geofence vérifier que le bouton action ne permet ni d’extraire ni de faire de requêtes.
2. Se connecter et constater qu’on peut faire des requêtes sur cette couche test.
3. Analyse des logs si besoin.